校内询价

采购文件

**采购执行单号: HH2020040**

**项目名称: 西区A305、309、310语音系统**

**采购人：四川外国语大学**

**二〇二〇年七月**

**第一篇　询价采购项目书**

四川外国语大学按照采购计划，对学校西区A305、309、310语音系统进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 最高限价  （万元） | 保证金  （万元） | 备注 |
| 1 | 西区A305、309、310语音系统 | 41.40 | 0.82 |  |

**一、询价采购时间、地点**

1、报名时间：2020年7月20日- 7月21日北京时间09:00-11:00，15:00-17:00。

保证金及文件购买费缴纳时间为2020年7月20日-7月21日。

**2、报名方式：报名时间内将报名资料扫描件发送邮箱（QQ: 16991353）。**

**报名资料包含：(1)该项目报名委托书或授权函(格式自拟)，请注明该项目编号及名称并加盖公司公章。(2)投标报名登记表(见附表)，请完善登记表内容后打印并加盖公司公章。**

投标报名登记表

投标公司全称：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标公司联系人姓名：

投标公司联系人电话(手机)：

投标公司**开户银行全称**：

投标公司**开户银行账号**：

投标公司**开户银行行号**：

纳税人识别号：

QQ邮箱(便于电子发票发放)：

投标公司全称： (公章)

日期： 年 月 日

注：**请贵公司用公司基本账户给学校转账**。

保证金及文本费，**请分别打款**，打款时**请注明项目名称(可简写)**。

请严格按照招标文件要求，**按时缴纳**保证金及文本费。

保证金及文本费以到账时间为准，投标人请自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（未按规定时间缴款的视为无效报名，感谢配合！）

四川外国语大学银行账户信息

竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳保证金及文本费。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

账号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

**备注：报名资料请务必在报名时间内填写完整并发送邮箱(QQ:16991353)。**

3、文件获取方式：凡有意参加投标的供应商，请在四川外国语大学官网(www. sisu.edu.cn)上下载本项目询价文件以及图纸（如果有）、补遗（如果有）等询价采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

4、采购文件售价：300元。

5、投标人须以投标公司名义向指定银行缴纳文本费与保证金。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

文件递交起止时间：2020年7月24日北京时间09:15—09:30

开标时间：2020年7月24日北京时间09:30

文件递交及开标地址：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

**（一）采购人：四川外国语大学**

联系人：贾巍

电 话：023-65488098

地 址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

**（二）采购代理机构：四川外国语大学**

联系人：吕老师

邮 编：400031

电 话：023-65385008

地 址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名、签到；

3、按时缴纳了文本费及投标保证金；

**二、有关规定**

1.供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

2.资格性检查。依据法律法规和校内询价文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价采购资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 供  应  商  基  本  资  格  条  件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）  2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。  3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | **1.供应商提供书面声明（见格式文件）；**  **2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。** |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）特定资格条件 | 详见“特定资格条件”部分 |
| 2 | 保证金 | | 按照校内询价文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

3.符合性检查。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合校内询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合校内询价文件要求。 |
| 3 | 校内询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对校内询价文件第三篇规定的询价内容进行响应。 |
| 询价有效期 | 满足校内询价文件规定。 |

4. 报价文件必须按规定的时间及地点送达我指定地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

5. 报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价且不得高于项目最高限价。

6. 成交原则：完全符合采购需求、质量和商务要求且报价最低。最低报价不是成交的唯一条件。本次询价项目的报价函只作为采购人确定该项目的成交供应商的先决条件和必备条件。其最终成交供应商的确定将依赖于评审小组成员对拟成交供应商的报价函的评定结果。不向未成交供应商发出未成交通知书，亦不解释未中标原因。

7. 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询件文件不可分割的部分。

8. 询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

9. 询价采购投标文件应按照本文件的“第五篇格式要求”装订。投标文件一正两副。并在每一份投标文件右上角注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。询价文件必须是打印件，询价采购文件的正本每一页必需加盖公章或法人授权代表的签字。投标人应当按照校内询价文件的要求编制投标文件，并对校内询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应采用软面订本，封面应盖章，同时应编制完整的页码、目录，投标文件整体加盖骑缝章。

10.响应文件的密封与标记

10.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

10.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

**11.疫情防控期间学校招投标现场要求：**

（1）参与项目现场采购活动各方，入校时需同时验证“渝康码” 和“通信大数据行程卡”（微信小程序）。

（2）与疾控中心确诊着有密切接触人员重庆本地居民有可疑症状人员，或体温超过37.2℃的，有疫情接触史且医学观察未满14天的，不得进入我校；

（3）参与采购活动人员需配合做好体温测试及相关检查登记，无异常情况方可入校，进场人员需全程按要求佩带口罩，间隔1.5米入座，并自觉做好相关防护措施，投标人仅限派1人进入我校，开标完成后，立即离开，不得逗留；

（4）疫情防控承诺书(见附页)需提前填写并打印，单独保存，进校后统一交至开标室工作人员处。

（5）其他未尽事宜按现场要求执行。

疫情防控承诺书

本单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于   年  月  日参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 项目的开标（拍卖）活动。本单位承诺在开标（拍卖）过程中做到以下几点：

1．参与投标（竞买）人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标（拍卖）场所。

2．参加投标（竞买）人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标（竞买）人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标（竞买）前期的各项准备工作，提前到达开标（竞买）区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标（竞买）活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标人自行负责，视为放弃派员参加。

7. 我司郑重承诺：派往本项目投标的授权代表 (身份证号： )于2020年5月28日至今未有新冠疫情防控区域旅居史(北京、武汉、东北三省等重点疫情区域)，如有隐瞒，导致的一切经济和法律后果由我司承担。

承诺人（公章）：  
    年  月  日

**三、采购文件文本费及保证金缴退说明**

1．投标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳文本费与保证金。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

2．投标人须严格按采购文件要求，按时缴纳文本费与保证金并分别注明详细信息。

3.投标保证金和履约保证金均不计利息。参加本项目投标的一切费用均由投标人自理。发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还。

A、投标人在投标截止日期后，确定中标人以前撤回其投标；

B、投标人在投标截止日期后，对投标文件作实质性修改；

C、投标人提供了虚假文件后被核实的；

D、投标书不按要求封装的；

E、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）。

**四、关于无效投标**

A、报价人法定代表人或法人授权代表未按时参加开标会；

B、未提供法定代表人授权委托书；

C、未按《校内询价文件》要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

D、报价表没有按照要求由报价人加盖公章、没有按照要求由投标法人代表或授权代表签字；

E、投标文件没有按照校内询价文件要求制作、装订或盖章；

F、报价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标；

G、报价人若有串标、围标等违法违规行为，招标人有权终止其在我校的一切投标资格和尚未实施完毕的项目，并保留诉诛法律，追究其经济责任的权利。

**五、关于废标**

1．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2．因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

3．所有有效报价均超出采购方预算而不能支付或者明显高于市场平均价的；

4．报价人提交的响应文件不能完全满足询价文件要求的；

5．其它符合废标条件的。

**第二篇　技术要求**

**一、需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **要求描述** | **数量** |
| **1** | 语言系统软件 | 一、技术性能要求： 1、网络: 符合标准IP协议，采用通用以太网络交换机，100M/1000M以太网。 2、频率响应: 媒体文件播放，点播节目：20Hz～16KHz；外接设备直播节目、音频广播、对讲：125Hz～16KHz。 ★3、声音延迟：教师授课、对讲、学生语音分组会话时，声音延迟:<10ms。提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件。 4、学生终端数字录音：终端数字录音同期完成MP3格式实时压缩，采样率大于44KHz；每个学生终端录音时间≥120分钟。 ★5、教师控制单元应采用双机结构,即教师专用终端+教师授课资源机结构模式，此系统结构用于确保系统平台控制软件的稳定运行，专用教师终端采用一体机结构；专用终端保证教师声音传输质量，且不受病毒侵扰。  6、功能扩展：支持建设服务器、虚拟桌面软件满足实验室云桌面统一部署和操作，实现语言学习云终端在远程虚拟机桌面功能完美展示。 ★7、兼容多种云桌面平台，支持通过虚拟桌面软件实现校园网云平台的统一部署，通过教师操作界面，控制学生终端统一进入云桌面管理系统，支持学生通过自主学习界面，自主选择进入云桌面管理系统。 ★8、提供所投产品语言实验室系统应符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》要求鉴定证书复印件。 二、产品功能要求: 1、系统满足语言学习所需要的“听、说、读、写、译”等教学需求，满足听力训练、口语训练、口译训练、自主学习等需求，提供听力教学平台、口语教学平台、阅读教学平台、口译教学平台计算机软件著作权登记证书复印件。 2、基本教学功能：语音广播、屏幕广播、分组会话、示范教学、录音等教学功能。 3、屏幕广播教学：可将教师电脑屏幕、教师笔记本画面（课件，音视频，PPT等教学内容）同步广播至学生终端的屏幕上；声音广播必须为双声道立体声,声音延迟:<10ms。 4、系统应具有多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）。 5、可视授课：支持学生可以通过显示器清晰看到教师的面部表情以及口型等，云录播功能：支持可视训练、授课时，同时录制训练学生视频（需配置摄像头）和音频，文件保留在学生终端本机和云服务器上，教学或训练结束后，教师可根据需要进行播放： 1） 各自回放，学生可以观看教学、训练音视频，进行互评。 2） 教师指定某个学生示范播放，进行点评。 ★6、双流广播教学: 在屏幕广播教学功能时，可将教师电脑屏幕画面（VGA流）与教师头像画面（视频流）同屏广播，广播时学生显示器上、教师电脑屏幕和通过教师终端采集的教师影像分窗口显示，窗口之间无遮盖。 ★7、双轨录音功能：支持将两名学生对话或将原语和译语分别录制在同一mp3音频文件中的左右音轨上，方便教师点评及打分；录音文件直接生成MP3录音格式。 8、双冗余备份：在口语、听力等训练、考试时，支持学生的音频、视频以及答题内容同步保存在学生机本地或教师机上，防止在训练考试过程中由于网络故障导致数据丢失。 9、分组会话：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置学生2人～4人组进行分组训练，教师可以自定义设置每组学生不同的颜色，分组训练同时，支持进行数字双轨录音和学生影像录制（需配置摄像头），录制时音视频同步。 10、自由发言：教师选择自由发言功能时，学生可以通过点击发言键实现自由发言。 11、自主学习： 1）学生可以点播资源库中的音视频、word、excel、PDF以及其他格式的资料。 2）★专业语言训练播放器：支持学生自主听力练习和口译练习功能；具有跟读录音、SP模式播放（支持自行设定播放句数与停顿时间）；变速播放；设定书签、句复听、段复听、播放滑块随意拖动；双轨录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听）。 12、电影配音训练：内置专业语言训练播放器，支持学生观看视频同时设定书签、视频状态下声音变速不变调、双轨录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听），在回放时原视频音轨和学生训练音轨分开显示，分别收听；学生录音保存为MP3文件格式。 13、自主录音U盘下载：学生终端提供USB接口，支持通过U盘下载训练过程中的录音文件，便于课后复习复听。 14、教学界面定制：根据教学需要，支持教师操作界面个性化定制、灵活调整。 15、随堂考试：课堂教学中，支持“随堂考试”功能对学生进行测验，教师发布考题后，学员直接通过鼠标作答，答题情况实时显示，随堂考试时，屏幕广播时实现教师屏幕和学生答题窗口同屏显示，学生不操作时，答题窗口可透明化消隐，当学生操作键盘或鼠标时，答题窗口及时显示。 16、考试系统： 1）支持单选、多选题的标准化考试，可将现有试卷创建为试卷模板，支持试题导入、组卷，试题内容支持多文本格式，支持试卷维护功能。 2）水平考试：系统支持外语听力考试、口语考试及其它语言类考试，可对考试流程、模式、内容、时间做预先编排，提供口语考试平台计算机软件著作权登记证书复印件。 17、上网功能：学生终端利用WEB方式浏览网页。 18、举手功能:学生点击终端界面的举手键，控制软件上能显示举手的学生。 19、系统控制软件必须支持WINDOWS 7、WINDOWS 10等操作系统。 20、软件系统支持统一控制学生终端重启以及关机。 21、同传训练功能: 设定不低于4名译员，每个学生终端都可以切换译员和代表角色；进行同声传译训练时，教师播放的音视频可广播到所有学生单元和译员单元上，译员在做翻译训练时，学生终端可选择不同译员进行收听，同传训练时，学生有线终端和无线终端可混合使用，同时实现同传训练。 ★22、支持教师一键恢复学生机操作系统，安装和卸载学生端应用程序和APP。 23、远程操作：支持通过教师机远程发送命令管理、配置所有学生终端程序。 ★24、耳机检测功能：教师可以在教学或考试前10秒钟内，支持教室内全部耳机左右扬声器和麦克风自动检测功能。 ★25、提供所投产品语言实验室系统符合中华人民共和国教育行业标准《JY/T 0381-2007 数字语言学习系统》、《GB/T 14185-1993语言学习系统通用技术条件》A级标准检验报告证书复印件。 | **2套** |
| **2** | 教师终端 | ★1、教师单元：由教师终端、语言学习终端嵌入式软件组成，采用嵌入式触控一体专用终端，触控液晶屏与主机为一体化结构；配有鹅颈麦克；采用开源的安卓操作系统，支持安装各种教学APP。 2、多点电容触摸式高分辨率液晶屏，可直接在屏幕上触控点击或利用手势进行功能操作。 ★3、四核处理器,主频≧1.4G；10.1寸多点触摸显示器，分辩率≥1280×720；存储：8G SSD技术，接口：4个USB，摄像头：内置720P嵌入式高清摄像头，像素500万,电源：支持POE供电或DC 5V供电，采用低功耗设计，功率≤10w。 4、音频处理： 采用MP3格式，立体声；采样频率为44KHz；码流率为128K，支持双轨录音，提供4种接听方式，左右声道音量可独立调节。 5、上网浏览：支持网站浏览，支持word、excel、ppt、pdf等通用文件点播。 6、终端支持音视频点播，专业数字化双轨录音功能。 ★7、网络架构：标准以太网，采用实时传输协议，只用一根标准网线即可实现音视频信号传输，不使用VGA视频分配器和VGA线缆传送模拟信号的方式。 | **2套** |
| **3** | 学生终端 | 1、学生单元含桌面操作控制面板，语言学习终端嵌入式软件，终端支持语言自主学习、口语考试、MP3双轨录音等功能, 学生端显示内容为图形化界面，可直接鼠标操作;支持操作系统为保护状态下终端软件进行在线功能升级。提供所投产品语言学习终端嵌入式软件计算机软件著作权登记证书复印件。 ★2、桌面操作控制面板：提供U盘下载接口，音量主旋钮、发光式MIC按键、播放暂停按键、AB选择键等，数字双轨录音支持实时生成MP3立体声格式，无需转换；音频采用以太网络传输，采样频率：44KHz，码流率为128K。采用低功耗设计，内置声音处理芯片，功耗≤10w。 3.上网功能：支持学生终端以WEB方式浏览网页，终端支持word、excel、ppt、pdf、音视频等通用文件点播，专业数字化双轨录音功能，支持登录到B/S架构的学科平台服务器上，实现学科平台相关功能。  4.学生终端操作及显示方式：终端功能支持通过鼠标、键盘在显示器上直接操作。 ★5.网络架构：标准以太网实时传输协议，只用一根标准网线即可实现音视频信号传输和控制信号传输，不使用VGA视频分配器和VGA线缆传送模拟信号的方式。 ★6.为保证产品质量及稳定性，提供所投产品生产企业中国国家强制性产品认证证书、ISO 9001：2015质量管理体系认证证书、ISO 14001：2015环境管理体系认证证书、OHSAS 18001-2007职业健康安全管理体系认证证书复印件。 | **113套** |
| **4** | 耳机 | 1.耳机：频率响应20-20KHz，阻抗：32Ω，灵敏度：≥108dB, 2.麦克：频率响应200-8KHz，阻抗：2200Ω，灵敏度：-42 dB。  3.含教师耳机、学生耳机。 | **115副** |
| **5** | 音频编解码器 | 1.音频数字化编码、解码处理设备，多路音频输入输出，与语言系统软件为同一品牌，保证音质稳定性。 2.16bit/PCM 44.1KHZ 采样/网络性能：100M/显示输出：DVI/USB接口性能：USB2.0。  3. 可选，外接功放、音箱等设备。 | **3台** |
| **6** | 教师桌，教师椅 | 桌子钢木结构，尺寸：1600\*800\*750，椅子钢网。材质要求：防火台面板，采用国家标准E1级以上环保板材，采用均采用优质五金配件，全自动设备封边，符合国家标准。教师椅：坐垫，布背为优质网布（颜色可选）透气性好，优质金属脚架，带脚轮，承重≥150KG. | **2套** |
| **7** | 学生桌 | 钢木结构，学生桌：650\*500\*750或根据教室实际大小定做， 材质要求：防火台面板，采用国家标准E1级以上环保板材，采用均采用优质五金配件，全自动设备封边，符合国家标准。 | **113位** |
| **8** | 学生椅 | 坐垫，布背为优质网布（颜色可选）透气性好，优质金属脚架，（不带脚轮）承重≥150KG。 | **113位** |
| **9** | 资产管理网关 | 1、探测范围：50米。  2、支撑在线状态监测，支持电量状态监测。  3、支持多种格式探测数据上报，上报数据协议：TCP。  4、信标并发弹出数量：最高可达200个/S。  5、可配置上报数据频率。  6、判断设备不在侦测范围内时，自动向管理平台发送告警信息。 | **3个** |
| **10** | 资产管理标签 | 1、工作频率：2.4GHz。  2、工作温度：-20°C~+45°C。  3、有效识读距离：50米。  4、采用纽扣电池供电，电池寿命：5-8年。  5、资产标签样式可定制。 | **652个** |
| **11** | 语言系统软件（教师端） | 一、技术要求： 1、网络符合标准IP协议，采用通用以太网络交换机，100M/1000以太网。 频率响应：媒体文件播放，点播节目：20Hz～16KHz，外接设备直播节目、音频广播、对讲：125Hz～16KHz。 2、声音延迟：教师授课、对讲、学生语音分组会话时，声音延迟:<10ms。  3、学生终端数字录音：终端数字录音同期完成MP3格式实时压缩，采样率大于44KHz；每个学生终端录音时间≥120分钟。  二、系统功能要求： 1、系统能满足语言教学所需要的“听、说、读、写、译”的基本教学需求外，系统满足“可视化应用教学、双流视频(需配置摄像头)、双冗余备份、双轨道录音、有线网络和无线WiFi网络双网同时双用。 2、传输协议：采用国际标准通用的纯以太网TCP/IP网络协议框架，速率10M～100M以太网实时传输，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输，教师端软件安装支持Win7、Win10系统版本。 3、教师控制单元采用可视化全数字专用一体机终端结构，不受病毒侵扰；此系统结构用于确保系统平台控制软件的稳定运行。 4、支持每个学生位置采用独立IP地址，满足多类型的机考、网络考试、自主学习等应用。  二、功能要求： 1、基本教学功能：语音广播、屏幕广播、可视授课、分组会话、示范教学、录音等教学功能。 2、屏幕广播教学功能：支持将教师电脑屏幕、教师笔记本画面（课件，音视频，PPT等教学内容）同步广播至学生终端的屏幕上；声音广播为双声道立体声。 3、多语种操作界面：系统具备多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）。 4、可视化授课：支持学生端显示器清晰看到教师面部表情及口型等。 5、双流多窗口互动广播教学功能：支持执行“屏幕广播教学”功能时，可将教师电脑屏幕画面（VGA流）与教师头像画面（视频流）同屏广播。广播时学生显示器上，教师电脑屏幕和通过教师终端采集的教师影像分窗口显示，窗口间无遮盖。 6、双轨道录音功能：支持双轨道录音功能，即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一MP3音频文件中的左右音轨上，以方便教师点评及打分；录音文件直接生成MP3录音格式。采样频率为48KHz，码流率为256KBPS，提供4种接听方式（原语、译语、左原右译、原译混听）。 7、双冗余备份：支持在口语、听力等训练考试时，学生的音频、视频以及答题内容可以同步保存在学生机本地和云服务器上，以防止在训练考试过程中由于网络或服务器发生故障时发生数据丢失。 8、分组会话功能：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置学生2人～4人组进行分组讨论。教师可以自定义设置每组学生不同的颜色，支持同步数字双轨道录音。 9、自由发言功能：教师选择自由发言功能时，学生可以通过点击发言键实现自由发言。 10、同声传译训练功能：支持设定不低于4名译员，学生端都可以切换译员和代表角色；进行同声传译训练时，教师播放的音视频或发言人的声音和影像广播到学生单元和译员单元上，译员在做翻译训练时，学生端可选择不同译员进行收听，支持4种收听模式（只听原语、只听译语、左原语右译语、原语译语混听）。 11、自主学习点播功能：①支持学生点播云服务器中的音视频、Word、Excel、PPT、PDF以及其他格式的资料；②专业语言训练播放器功能：支持学生自主听力练习和口译练习功能；具有跟读录音、SP模式播放（可自行设定播放句数与停顿时间）；变速不变调播放；设定书签、句复听、段复听、播放滑块可以随意拖动；支持双轨道录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听），文本同屏幕显示等功能。 12、电影配音训练：采用专业的视频播放器，支持学生观看视频同时，设定书签、视频状态下声音变速不变调，回放时原视频音轨和学生训练音轨分开显示，分别收听；学生训练的声音保存为MP3录音文件格式。 13、自主录音U盘下载：支持学生端通过U盘下载训练过程中的录音文件，便于课后复习复听。 14、随堂考试：支持教师课堂教学中，利用“随堂考试”功能对学生进行测验。教师发布考题后，学员通过鼠标直接选择答案，答题情况实时显示。随堂考试时，支持教师屏幕广播时，教师屏幕和学生答题窗口同屏显示，学生不做操作时，答题窗口可透明化消隐，学生操作键盘或鼠标时，答题窗口及时显示。 15、标准化考试：①系统支持单选、多选题等标准化考试。支持试卷维护功能，支持现有试卷创建为试卷模板，支持试题导入题库功能，试题内容应能够支持多文本格式；②考试：系统提供考试功能，支持大学外语听力考试、口语考试、四、六级考试等语言类考试。支持对考试流程、模式、内容、时间做预先编排。 16、定制功能：支持教师操作界面根据教学需要进行灵活调整和个性化定制。 17、系统控制软件支持Windows 7、Windows 10等操作系统。 18、系统支持统一控制学生终端重启以及关机。 19、自检功能：支持教学考试检修时，10秒钟内实现实验室内全部耳机左右扬声器和麦克风自动检测。 | **1套** |
| **12** | 教师单元 | 1、传输协议：本产品必须采用国际标准通用的纯以太网TCP/IP网络协议框架，速率10M～1000M以太网实时传输，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输。 2、①★15.6寸多点电容触摸屏，直接在屏幕上触控点击或利用手势进行功能操作，分辨率1920×1080dpi；采用嵌入式触控一体专用终端，触控液晶屏与主机为一体化结构；配有鹅颈麦克。②摄像头：内置嵌入式720P高清摄像头，像素数200万。③一体机背面具有发言提示灯；采用低功耗设计，功率≤15W。④★高清数字输出接口：HDMI\*1 支持4K（3840\*2160 60Hz）输出。⑤USB Type-C接口：支持显示输出； USB3.1数据连接；USB接口：USB3.0\*1;USB2.0\*3。⑥处理器：六核处理器双核A72（1.8GHz）+ 四核A53（1.6GHz），2G内存，存储：16G，采用EMMC技术。⑦操作系统：终端支持安卓8.0以上操作系统平台。⑧含教师端数字语言学习终端嵌入式软件。 3、音频处理：采用专业数字化双轨道口语录音功能，立体声MP3录音格式，无需转换，采样频率为48KHz；码流率为256K，提供4种录音接听方式（原语、译语、左原右译、原译混听），左右声道音量可独立调节。 ★4、支持安装各种教学APP功能，支持教师可视化课堂教学功能等。 5、自主点播：①支持高清VOD视频点播、音频点播，支持Word、Excel、PPT、PDF以及其他通用文件的点播 6、技术参数：信噪比≥71dB，失真度≤0.03％，数字采样率64位，音频采样频率大于48KHz，频率响应20～20000Hz（±1dB），广播/对话声音延迟≤5ms。 | **1套** |
| **13** | 语言系统软件（学生端） | 学生端软件含数字语言学习终端嵌入式软件授权36点，满足以下功能： 一、技术要求： 网络符合标准IP协议，采用通用以太网络交换机，100M/1000以太网。 频率响应：媒体文件播放，点播节目：20Hz～16KHz，外接设备直播节目、音频广播、对讲：125Hz～16KHz。 声音延迟：教师授课、对讲、学生语音分组会话时，声音延迟:<10ms。  学生终端数字录音：终端数字录音同期完成MP3格式实时压缩，采样率大于44KHz；每个学生终端录音时间≥120分钟。  二、系统功能要求： 1、系统能满足语言教学所需要的“听、说、读、写、译”的基本教学需求外，系统满足“可视化应用教学、双流视频(需配置摄像头)、双冗余备份、双轨道录音、有线网络和无线WiFi网络双网同时双用。 2、传输协议：采用国际标准通用的纯以太网TCP/IP网络协议框架，速率10M～100M以太网实时传输，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输。教师端系统支持Win7、Win10版本。 3、教师控制单元采用可视化全数字专用一体机终端结构，且不受病毒侵扰；此系统结构用于确保系统平台控制软件的稳定运行。 4、支持每个学生位置采用独立的IP地址，满足多类型的机考、网络考试、自主学习等。  二、功能要求： 1、基本教学功能：语音广播、屏幕广播、可视授课、分组会话、示范教学、录音等教学功能。 2、屏幕广播教学功能：支持将教师电脑屏幕、教师笔记本画面（课件，音视频，PPT等教学内容）同步广播至学生终端的屏幕上；声音广播为双声道立体声。 3、多语种操作界面：系统具备多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）。 4、可视化授课：支持学生端显示器清晰看到教师面部表情及口型等。 5、双流多窗口互动广播教学功能：支持执行“屏幕广播教学”功能时，可将教师电脑屏幕画面（VGA流）与教师头像画面（视频流）同屏广播。广播时学生显示器上，教师电脑屏幕和通过教师终端采集的教师影像分窗口显示，窗口间无遮盖。 6、双轨道录音功能：支持双轨道录音功能，即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一MP3音频文件中的左右音轨上，以方便教师点评及打分；录音文件直接生成MP3录音格式。采样频率为48KHz，码流率为256KBPS，提供4种接听方式（原语、译语、左原右译、原译混听）。 7、双冗余备份：支持在口语、听力等训练考试时，学生的音频、视频以及答题内容可以同步保存在学生机本地和云服务器上，以防止在训练考试过程中由于网络或服务器发生故障时发生数据丢失。 8、分组会话功能：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置学生2人～4人组进行分组讨论。教师可以自定义设置每组学生不同的颜色，支持同步数字双轨道录音。 9、自由发言功能：教师选择自由发言功能时，学生可以通过点击发言键实现自由发言。 10、同声传译训练功能：支持设定不低于4名译员，学生端都可以切换译员和代表角色；进行同声传译训练时，教师播放的音视频或发言人的声音和影像广播到学生单元和译员单元上，译员在做翻译训练时，学生端可选择不同译员进行收听，支持4种收听模式（只听原语、只听译语、左原语右译语、原语译语混听）。 11、自主学习点播功能：①支持学生点播云服务器中的音视频、Word、Excel、PPT、PDF以及其他格式的资料；②专业语言训练播放器功能：支持学生自主听力练习和口译练习功能；具有跟读录音、SP模式播放（可自行设定播放句数与停顿时间）；变速不变调播放；设定书签、句复听、段复听、播放滑块可以随意拖动；支持双轨道录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听），文本同屏幕显示等功能。 12、电影配音训练：采用专业的视频播放器，支持学生观看视频同时，设定书签、视频状态下声音变速不变调，回放时原视频音轨和学生训练音轨分开显示，分别收听；学生训练的声音保存为MP3录音文件格式。 13、自主录音U盘下载：支持学生端通过U盘下载训练过程中的录音文件，便于课后复习复听。 14、随堂考试：支持教师课堂教学中，利用“随堂考试”功能对学生进行测验。教师发布考题后，学员通过鼠标直接选择答案，答题情况实时显示。随堂考试时，支持教师屏幕广播时，教师屏幕和学生答题窗口同屏显示，学生不做操作时，答题窗口可透明化消隐，学生操作键盘或鼠标时，答题窗口及时显示。 15、标准化考试：①系统支持单选、多选题等标准化考试。支持试卷维护功能，支持现有试卷创建为试卷模板，支持试题导入题库功能，试题内容应能够支持多文本格式；②考试：系统提供考试功能，支持大学外语听力考试、口语考试、四、六级考试等语言类考试。支持对考试流程、模式、内容、时间做预先编排。 16、定制功能：支持教师操作界面根据教学需要进行灵活调整和个性化定制。 17、系统控制软件支持Windows 7、Windows 10等操作系统。 18、系统支持统一控制学生终端重启以及关机。 19、自检功能：支持教学考试检修时，10秒钟内实现实验室内全部耳机左右扬声器和麦克风自动检测。 | **36点** |

**第三篇 商务要求**

**一、供货时间、地点及验收方式**

（一）供货时间

成交供应商应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。未能如期保质、保量交货并完成安装调试至正常使用状态的，视为逾期交货。每逾期1日，按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累计逾期达15日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日内视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

（二）供货地点

四川外国语大学内。

（三）验收方式

本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。

**二、质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

供应商应明确承诺：自验收之日起，其投标产品质量保证期至少达到3年。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

**三、报价要求**

本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（若在搬运移动过程中造成标的物损毁灭失，由中标人承担）。

**四、付款方式**

验收合格后甲方支付合同金额的97%，验收合格之日起1年后再无息支付余下3%。

**五、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**六、培训**

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

**七、其他**

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价采购其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**第四篇　合同主要条款及合同格式**

**一、定义**

1．需方是指通过询价采购，接受合同货物及服务的机关、事业单位或团体组织。

2．供方是指成交后提供合同货物和服务的企业法人。

3．合同是指由采购人和成交供应商按照询价采购文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4．合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5．技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6．合同货物是指供方根据合同所需供应的设备。

**二、合同标的**

1．合同标的包括以下内容：详见清单。

**三、合同价格**

1．合同价格即合同总价。

2．合同价格包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。

3．合同货物单价为最终中选报价单价。

**四、付款**

1．本合同使用货币币制，如未作特别说明均为人民币。

2．付款方式采取承兑汇票或转账支票支付。

3．付款方法按询价采购文件商务条款要求执行。

**五、合同生效及其它**

1．成交结果将在四川外国语大学校园网（http://www.sisu.edu.cn/）上进行公示。成交通知书发出后三十个日历日内，若成交供应商不与采购人签订合同，采购人将视其自动放弃本次中标（成交供应商将被扣除投标保证金）。

2、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

3．合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

4．合同所包括附件（询价采购文件、询价过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

5．合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

6．本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

7. 合同签订时，采购方有权在法规允许的范围内增减采购货物的数量。

**附页：合同格式（参考）**

**四川外国语大学XXX项目合同**

**采购执行单号：**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： | | | | | | | |
| 合计人民币（大写）： | | | | | | | |
| 一.质量要求和技术标准。乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺如下：  1.质保期限：  2.保修范围：  3.服务措施：  4.质保期后服务： | | | | | | | |
| 二.随机备品、附件、工具数量及供应方法： | | | | | | | |
| 三.交提货方式： | | | | | | | |
| 四、验收标准、方法：  如有异议，请于日内提出。 | | | | | | | |
| 五、付款方式： | | | | | | | |
| 六、违约责任： | | | | | | | |
| 七、其他约定事项：  1.询价采购文件及补遗、报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。  2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。  3.本合同一式捌份，具同等法律效力。  4.其他： | | | | | | | |
| 甲方：  地址：  联系电话：  法人代表： | | | | 乙方：  地址：  电话：  传真：  开户银行：  账号：  法人代表：  授权代表： | | | |
| 备注： | | | | | | | |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

**第五篇　询价采购报价文件格式要求**

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供与项目有关的资料

**供应商注意事项：**

**询价采购文件的正本每一页必需加盖公章或法人授权代表的签字。**

**一、经济部分**

**（一）、报价函**

四川外国语大学：

我方收到的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，人民币小写RMB：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.我方现提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

3.我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《校内询价文件》之规定给予惩罚。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年 月 日

**（二）、产品及配件的明细报价**

采购执行单号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价  （ ） | 合计  （ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、技术部分**

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**三、商务部分**

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

**商务响应偏离表（本表可自行设计格式）**

对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

**四、资格条件及其他**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

**五、其他应提供的资料**

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）